Anexa 2A
CHECK-LIST 

Acţiunea construcţii - Lucrări de săpături
I.T.M. ……………………………  











 

DENUMIRE ÎNTREPRINDERE……………………………………….

OBIECTIV (şantier, adresa):……………………………………………

COD CAEN LUCRĂRI …………………………………………………
NUMĂR DE LUCRĂTORI ANGAJAŢI:……………………………...
	Nr.

crt.
	TEXT 
	CERINŢA

IMPUSĂ DE LEGISLAŢIA SSM
	Respectarea cerinţei
	SANCŢIONARE CONFORM
	CUANTUM AMENDĂ CONTRAV.

	
	
	
	Da
	Nu
	Nu e cazul
	
	

	LUCRĂRI DE SĂPĂTURI 

	1.
	Verificarea existenţei măsurilor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului (prin sprijine, taluzări sau alte mijloace corespunzătoare)


	HG 300/2006 modif. Anexa 4 – PB2  Pct 10.1.

L 319/2006, Art. 13, lit. a)
	
	
	
	L 319/2006,
Art. 39 ( 4)
	4.000-
8.000

	2.
	Verificarea existenţei căilor sigure pentru intrarea şi ieşirea din zona de excavaţii.
	HG 300/2006 modif. Anexa 4 – PB2  Pct 10.3.

L 319/2006, Art. 13, lit. a)
	
	
	
	     L 319/2006,

      Art 39 ( 4)
	4.000-
8.000

	3.
	Verificarea respectării distanţei suficiente faţă de excavaţii a grămezilor de pământ, materialelor şi vehiculelor în mişcare.
	HG 300/2006 modif.  Anexa 4 –  PB2  Pct 10.4.

L 319/2006. Art. 13, lit. a)
	
	
	
	L 319/2006,.

Art. 39 ( 4)
	4.000-
8.000

	4.
	Verificarea asigurării ventilaţiei corespunzătoare, care să  asigure o atmosferă respirabilă în toate posturile de lucru şi existenţa instrucţiunilor de utilizare a instalaţiei de ventilaţie


	HG 300/2006 modif Anexa 4 –PB2  Pct 10.1. lit.c

L 319/2006, Art. 39 ( 9) – lit. s
	
	
	
	L 319/2006

     Art. 39 (9)–lit. s


	5.000-
10.000


Completat







Inspector de muncă    ……………………………….………

          Inspector de muncă    ……………………………………….
PAGE  

